**Murat BAYRAK
Yazılım Geliştirme ve Teknik Destek Sorumlusu

Akçe Bilgisayar Ltd. Şti.**

[**www.akce.com.tr**](https://www.akce.com.tr/)

 **Tel : +90 462 224 4037
Fax : +90 462 224 4038
GSM : +90 541 410 1293

Adres : 1 Nolu Beşirli Mah. Devlet Sahil Yolu Cad.
Eyüboğlu APT. No 515/2** Ortahisar / TRABZON

**From:** Ender Tektas <ender.tektas@timusnetworks.com>
**Sent:** Wednesday, January 10, 2024 9:44 AM
**To:** muratbayrak@akce.com.tr
**Subject:** imaj atımı

Merhabalar,

İmaj dosyalarını ve Rufus programını aşağıdan indirebilirsiniz.

4.9.0 (bq25s-bq60s)

<https://drive.google.com/file/d/1pcmVlazo3rFmrzjfHi1Kgv518soihywn/view>

Standart 4.9.0 (bq25-bq50-bq60-bq100-bq100s-bq200-bq300-bq600)

<https://drive.google.com/file/d/13TqHmiHmDPHnn4uZs4rKnJ1V2KF074PR/view>

Rufus Programı

<https://rufus.ie/downloads/>    2.18.exe kullanınız.

UYARILAR:

---------

1) USB ile yazilim güncellemesi islemi sonucunda berqNET cihazda varsa tüm konfigürasyonlar ve ayalar sifirlanacaktir, cihazin yeniden yapilandirilmasi gerekecektir.

2) USB ile yazilim güncellemesi isleminin cihaz üzerinden yapilabilecek bir geri dönüsü yoktur, bu islemden sonra daha eski bir yazilima ancak eski yazilimi USB ile yükleyerek dönülebilir.

USB ile Yazilim Güncelleme Adimlari:

------------------------------------

Rufus programi çalistirilir, “Aygit” olarak yazilmak istenen USB disk seçilir. (DIKKAT: USB olarak 128GB ve üzeri USB 3.0 belleklerle sorun yasandigindan daha küçük kapasiteli bellekler kullanilmalidir.)

- “Açilis Diski Olusturma Yöntemi” olarak “DD Yansima” seçilir. Disk simgesine tiklanilarak indirilen imaj seçilir, islem baslatilir.

- USB disk berqNET cihazina kapali konumdayken takilir ve cihaz güç dügmesinden yeniden baslatilir. (DIKKAT: Bu andan itibaren cihazdaki eski yazilim ve ayarlar silinir ve yeni yazilim yüklenmeye baslanir!)

- Yazma islemi birkaç dakika içinde 3 adet bip (bq25S modelinde bu ses gelmez mavi ısık yanar) sesinden sonra baslar, 20-25 dakika sonra 7 adet bip sesi (bq25S modelinde bu ses gelmez mavi ısık söner) ile sonlanir.

Konsoldan takip ediliyorsa yazım işlemi bittiğinde Login: yazısı görülür.

- Tamamlanmayi ifade eden bip seslerinden sonra USB bellegi cihazi kapattiktan sonra berqNET cihazindan çikarip cihazi yeniden baslatin. Yeni yazilim yüklenmis durumda olacaktir ve cihaz yapilandirmaya hazirdir.

-Cihazi yeniden baslattiginizda cihaza erisemiyorsaniz farkli bir USB cihaziyla tekrar deneyiniz

**Ender TEKTAŞ**

**Kıdemli Teknik Destek Uzmanı**

|  |
| --- |
|  |
|  |
| yazı tipi, grafik, metin, ekran görüntüsü içeren bir resim  Açıklama otomatik olarak oluşturuldu |
| T: 0 (850) 5772377 |
| [timusnetworks.com.tr](https://www.timusnetworks.com.tr/) |
|  |